| Tipro API Communicate with Tipro devices

### - h -

- HANDSET_KEY_PRESSED : Speakerbox.h
- HANDSET_KEY_RELEASED : Speakerbox.h
- HANDSET_OFFHOOK : Speakerbox.h
- HANDSET_ONHOOK : Speakerbox.h
- HEADSET_CONNECTED : Speakerbox.h
- HEADSET_DISCONNECTED : Speakerbox.h
- HXX_MIC_ATT_0 : Handset.h
- HXX_MIC_ATT_1 : Handset.h
- HXX_MIC_ATT_10 : Handset.h
- HXX_MIC_ATT_11 : Handset.h
- HXX_MIC_ATT_12 : Handset.h
- HXX_MIC_ATT_13 : Handset.h
- HXX_MIC_ATT_14 : Handset.h
- HXX_MIC_ATT_2 : Handset.h
- HXX_MIC_ATT_3 : Handset.h
- HXX_MIC_ATT_4 : Handset.h
- HXX_MIC_ATT_5 : Handset.h
- HXX_MIC_ATT_6 : Handset.h
- HXX_MIC_ATT_7 : Handset.h
- HXX_MIC_ATT_8 : Handset.h
- HXX_MIC_ATT_9 : Handset.h
- HXX_MIC_COMPRESSION_OFF : Handset.h
- HXX_MIC_COMPRESSION_ON : Handset.h
- HXX_MIC_THRESHOLD_HIGH : Handset.h
- HXX_MIC_THRESHOLD_LOW : Handset.h
- HXX_MIC_THRESHOLD_LOWER : Handset.h
- HXX_MIC_THRESHOLD_MID : Handset.h
- HXX_MIC_THRESHOLD_VERY_LOW : Handset.h
- HXX_SPEAKER_LEVEL_0 : Handset.h
- HXX_SPEAKER_LEVEL_M1 : Handset.h
- HXX_SPEAKER_LEVEL_M2 : Handset.h
- HXX_SPEAKER_LEVEL_M3 : Handset.h
- HXX_SPEAKER_LEVEL_M4 : Handset.h
- HXX_SPEAKER_LEVEL_M5 : Handset.h
- HXX_SPEAKER_LEVEL_M6 : Handset.h
- HXX_SPEAKER_LEVEL_M7 : Handset.h
- HXX_SPEAKER_LEVEL_M8 : Handset.h
- HXX_SPEAKER_LEVEL_P1 : Handset.h
- HXX_SPEAKER_LEVEL_P2 : Handset.h